GEO ZK4.L2.G100.61Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9005 (.61). Suspension: câble noir.
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 18,1 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 2912 lm
Luminaire luminous flux: 2497 lm
A: 1700 mm
B: 950 mm
C: 150 mm
D: 150 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 5500 g