GEO ZK4.L1.G140.61Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61). Federung: schwarzes Kabel.
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 18,1 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 2696 lm
Luminaire luminous flux: 2303 lm
A: 1700 mm
B: 1250 mm
C: 150 mm
D: 150 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5600 g