OHM ZL2.15.O55.X
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL Argento dorato (.70). Závěs: bílý, černý nebo transparentní kabel.
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 3x33W+2x48W(max 5x5W LED)
A: 585 mm
B: 1000 mm
C: 640 mm
D: 285 mm
Hmotnost: 4700 g