OHM ZL2.15.O55.X
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL Argento dorato (.70). Suspension: câble blanc, noir ou transparent.
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 3x33W+2x48W(max 5x5W LED)
A: 585 mm
B: 1000 mm
C: 640 mm
D: 285 mm
Poids: 4700 g