OHM ZL2.L1.O55.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL Argento dorato (.70). Závěs: bílý, černý nebo transparentní kabel.
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 22,1 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 3235 lm
Světelný tok svítidla: 2711 lm
A: 585 mm
B: 1000 mm
C: 640 mm
D: 285 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4700 g