OHM ZL2.L1.O55.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL Argento dorato (.70). Suspension: câble blanc, noir ou transparent.
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 22,1 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3235 lm
Luminaire luminous flux: 2711 lm
A: 585 mm
B: 1000 mm
C: 640 mm
D: 285 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 4700 g