OHM ZL2.L2.O55.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL Argento dorato (.70). Federung: weißes, schwarzes oder transparentes Kabel.
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 22,1 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 3500 lm
Luminaire luminous flux: 2933 lm
A: 585 mm
B: 1000 mm
C: 640 mm
D: 285 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4700 g