ZED ZL3.16.Z80.X
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61). Suspension: câble blanc ou noir.
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 3x33W+3x48W(max 6x5W LED)
A: 900 mm
B: 550 mm
C: 1000 mm
Poids: 8000 g