ZED ZL5.20.Z100.X
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61). Suspension: câble blanc ou noir.
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 5x33W+5x48W(max 10x5W LED)
A: 1050 mm
B: 570 mm
C: 1130 mm
Poids: 11700 g