ZED ZL3.L1.Z80.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61). Závěs: bílý nebo černý kabel.
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 27,2 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 4044 lm
Světelný tok svítidla: 3397 lm
A: 900 mm
B: 550 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 8000 g