ZED ZL5.L1.Z100.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61). Federung: weißes oder schwarzes Kabel.
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 45,3 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 6740 lm
Luminaire luminous flux: 5662 lm
A: 1050 mm
B: 570 mm
C: 1130 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 11700 g