ZED ZL5.L2.Z100.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61). Závěs: bílý nebo černý kabel.
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 45,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 7280 lm
Světelný tok svítidla: 6116 lm
A: 1050 mm
B: 570 mm
C: 1130 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 11700 g