ZED ZL5.L2.Z100.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61). Suspension: câble blanc ou noir.
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 45,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 7280 lm
Luminaire luminous flux: 6116 lm
A: 1050 mm
B: 570 mm
C: 1130 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 11700 g