PALA SR.L1.P1.45.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.45) nebo s odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M).
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 8,3 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1060 lm
Světelný tok svítidla: 899 lm
A: 365 mm
B: 340 mm
C: 200 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 3000 g