PALA SR.L1.P1.45.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 (.45) ou avec le disque de réflexion couvert  de laiton super poli (.45M).
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 8,3 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 1060 lm
Luminaire luminous flux: 899 lm
A: 365 mm
B: 340 mm
C: 200 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 3000 g