PALA LR.L2.P4.45M.Y
Typ: stojanové svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M).
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 23,2 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 3468 lm
Světelný tok svítidla: 2914 lm
A: 340 mm
B: 290 mm
C: 1400 mm
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 9000 g