TENDO PMMA S26.K1.TEZ2.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
IK code: IK10
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 18,1 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2378 lm
Luminaire luminous flux: 1709 lm
A: 300 mm
B: 260 mm
C: 70 mm
D: 20 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 1200 g