TENDO PMMA S26.K2.TEZ2.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK Code: IK10
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 18,1 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2491 lm
Luminaire luminous flux: 1790 lm
A: 300 mm
B: 260 mm
C: 70 mm
D: 20 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1200 g