TENDO PMMA S33.K1.TEZ3.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
IK code: IK10
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 36 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 4448 lm
Luminaire luminous flux: 3335 lm
A: 370 mm
B: 330 mm
C: 70 mm
D: 20 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 1900 g