TENDO PMMA S33.K4.TEZ3.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK Code: IK10
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 23,3 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 3197 lm
Luminaire luminous flux: 2397 lm
A: 370 mm
B: 330 mm
C: 70 mm
D: 20 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1900 g