TENDO PMMA S44.K2.TEZ4.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK Code: IK10
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 44,5 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 6087 lm
Luminaire luminous flux: 4470 lm
A: 460 mm
B: 440 mm
C: 80 mm
D: 20 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2600 g