TENDO PMMA S44.K3.TEZ4.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK10
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 29 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 3945 lm
Světelný tok svítidla: 2916 lm
A: 460 mm
B: 440 mm
C: 80 mm
D: 20 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2600 g