TENDO PMMA S44.K4.TEZ4.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
IK code: IK10
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 29 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 4133 lm
Luminaire luminous flux: 3055 lm
A: 460 mm
B: 440 mm
C: 80 mm
D: 20 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2600 g