POLARIS ZKS.P ZKS.P5.400.XM
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80) oder Messing (.84). Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahllitze.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 48,5 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 7216 lm
Luminaire luminous flux: 6494 lm
A: 400 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 6000 g