POLARIS ZKS.P ZKS.P7.500.XM
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80) ou laiton (.84). Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 62,8 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 9248 lm
Luminaire luminous flux: 8323 lm
A: 500 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 8000 g