MAIA B ZK.L1B.M800.Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 109,9 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 14468 lm
Světelný tok svítidla: 10845 lm
A: 220 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 8300 g