MAIA B ZK.L1B.M800.Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 109,9 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 14468 lm
Luminaire luminous flux: 10845 lm
A: 220 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 8300 g