MAIA B ZK.L2B.M800.Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 109,9 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 15157 lm
Luminaire luminous flux: 11362 lm
A: 220 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 8300 g