MAIA B PMMA ZK.L1B.M320.Y PA
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 14,5 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2007 lm
Luminaire luminous flux: 1603 lm
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 1800 g