MAIA B PMMA ZK.L2B.M800.Y PA
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 109,9 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 15157 lm
Světelný tok svítidla: 12084 lm
A: 200 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5400 g