SEMILUNA ZT6.11.S200.X
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61),RAL Bronze (.73) ou RAL Chrom (.77). Suspension: tube.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 6x60W(max 9W LED)
A: 1050 mm
B: 200 mm
C: 850 mm
Poids: 17400 g