SEMILUNA ZT6.L2.S200.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77). Federung: Stahlrohr.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 43,3 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 7074 lm
Luminaire luminous flux: 4244 lm
A: 1050 mm
B: 200 mm
C: 850 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 17400 g