SEMILUNA ZT.11.S150.X
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77). Závěs: tyčový.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E14
Světelný zdroj: 1x40W(max 5W LED)
A: 150 mm
C: 1000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1600 g