SEMILUNA ZT.11.S150.X
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61),RAL Bronze (.73) ou RAL Chrom (.77). Suspension: tube.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E14
Lampe: 1x40W(max 5W LED)
A: 150 mm
C: 1000 mm
Track system: Disponible sur demande
Poids: 1600 g