CAPSULE ZL.11.C20.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: aluminium laqué – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) ou RAL 6011 (.76). Suspension: câbles d’acier avec câble blanc ou noir.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x60W(max 9W LED)
A: 220 mm
B: 350 mm
C: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Poids: 3400 g