CAPSULE ZL.L1.C20.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: hliník lakovaný – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) nebo RAL 6011 (.76). Závěs: lankový s bílým nebo černým kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 8,1 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1096 lm
Světelný tok svítidla: 652 lm
A: 220 mm
B: 350 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3500 g