GEO ZK2.11.GB.61R
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61). Závěs: černý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x48W(max 5W LED)
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1150 mm
D: 150 mm
Track systém: Dostupné
Hmotnost: 900 g