GEO ZK2.L2.GA.61Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61). Federung: schwarzes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 6,2 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 869 lm
Luminaire luminous flux: 736 lm
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1150 mm
D: 150 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 1300 g