GEO ZK2.L1.GC.61R
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9005 (.61). Suspension: câble noir.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 6,2 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 869 lm
Luminaire luminous flux: 736 lm
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1150 mm
D: 150 mm
Dali 2: Disponible
Track system: Disponible
Poids: 900 g