GEO ZK2.L2.GD.61Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61). Závěs: černý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 6,2 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 869 lm
Světelný tok svítidla: 736 lm
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1150 mm
D: 150 mm
Dali 2: Dostupné
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné
Hmotnost: 1100 g