ZED ZK2.11.ZC.XR
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61). Suspension: câble blanc ou noir.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 1x33W+1x48W(max 2x5W LED)
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1320 mm
Track system: Disponible
Poids: 1600 g