ZED ZK2.11.ZD.X
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61). Závěs: bílý nebo černý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x33W+1x48W(max 2x5W LED)
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1320 mm
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné
Hmotnost: 1700 g