ZED ZK2.L1.ZB.XYR
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61). Závěs: bílý nebo černý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 10,1 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1358 lm
Světelný tok svítidla: 1132 lm
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1320 mm
Dali 2: Dostupné
Track systém: Dostupné
Hmotnost: 1600 g