ZED ZK2.L1.ZB.XYR
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61). Federung: weißes oder schwarzes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 10,1 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1358 lm
Luminaire luminous flux: 1132 lm
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1320 mm
Dali 2: Verfügbar
Track-System: Verfügbar
Gewicht: 1600 g