ARCANE ZK.11.AR3.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale en couleurs blanc/ blanc (.01), blanc/turquoise (.08), blanc/jaune (.11), gris /blanc (.18), blanc/vert (.19). Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9005 (.61). Suspension: câble noir.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 260 mm
B: 310 mm
C: 1500 mm
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 3700 g