PRIMA BS14.K2.P14.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,6 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1295 lm
Světelný tok svítidla: 868 lm
A: 140 mm
B: 100 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 900 g