PRIMA BS24.K1.P24.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 18,1 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 2378 lm
Světelný tok svítidla: 1593 lm
A: 240 mm
B: 110 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1900 g