PRIMA BS34.K3.P34.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium laqué RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74).
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 23,3 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3052 lm
Luminaire luminous flux: 2045 lm
A: 340 mm
B: 120 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2500 g