SEMILUNA SR.L1.S200.XY
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 8,3 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1060 lm
Světelný tok svítidla: 636 lm
A: 340 mm
B: 200 mm
C: 250 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 3200 g