SEMILUNA SR.L2.S200.XY
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 8,3 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1146 lm
Luminaire luminous flux: 688 lm
A: 340 mm
B: 200 mm
C: 250 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 3200 g